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1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU

IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus:

Murco M-105, M-500, M-600, M-700, M-1200,M-710
1.2. Kemikaali kasutusala: 



Kasutamisvalmis viimistluspahtel.

1.3. Kemikaali importija ja turustaja nimi


ATM  TEAM  OÜ,  Tallinn, piksepeni 7,

       Ja  aadress :




tel.  +37256493011

1.4. Kemikaali valmistaja nimi ja

aadress:

Murco Wall Products, Inc 

300 NE 21 st ST., Forth Worth, TX, USA

Tel: (817) 6261987

1.5. Hädaabi telefoni number: 



112

1.6. Mürgistusteabekeskuse telefoni

number:

+372 6269 390

2. OHTLIKKUS

2.1. Kemikaali klassifikatsioon:



 ---

2.2. Füüsikaline ohtlikkus: 



Ei peeta inimesele füüsikalist ohtu põhjustavaks.

2.3. Terviseohtlikkus: 

Ei peeta inimesele toksikoloogilist ohtu põhjustavaks.

2.4. Keskkonnaohtlikkus:




--

3. TEAVE KOOSTISAINETE KOHT

3.1. Toote iseloomustus 




--

3.2. Ohtlikud koostisained:

	Keemiline nimetus
	EINECS-number
	CASnumber


	Sisaldus %
	Ohusümbol
	Riskilaused,

vaata p.16



	5-kloro-2-metüül-4-

isotiasolin-3-ooni ja 2-

metüül-4-isotiasolin-3-

ooni (3:1) segu
	--
	- 55965-84-9
	< 0,0015
	T, N
	R23/24/25, R34, R43,

R50/53



	1,2-bensisotiasol-

3(2H)-oon
	220-120-9
	2634-33-5
	< 0,05
	Xn
	R22, R38, R41, R43,

R50


R-lausete tekstid on toodud p 16. Muu teave.

4. ESMAABIMEETMED

4.1. Sissehingamisel: 




Viia kannatanu värskesse õhku, asetada

toibumisasendisse ja katta soojalt kinni.

Haigusnähtude ilmnemise korral pöörduda arsti poole.
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4.2. Nahaga kokkupuutel: 

Eemaldada toode nahalt paberrätiku või muu sarnase

paberiga. Loputada nahka toasooja veega ja pesta

kohe rohke seebi ja veega.

Võtta kohe seljast saastunud riietus ja pesta see

puhtaks enne taaskasutamist.

Ärritusnähtude ilmnemisel pöörduda arsti poole.

4.3. Silma sattumisel: 

Uhtuda kohe silmi rohke veega, hoides silmalaugusid

lahti. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed.

Ärritusnähtude ilmnemisel pöörduda arsti poole.

4.4. Allaneelamisel: 

MITTE esile kutsuda oksendamist!

Loputada suud veega ja anda kannatanule 1-2 klaasi vett juua.

Lasta kannatanul puhata ja katta ta soojalt kinni.

Suure koguse allaneelamise korral pöörduda arsti poole.

4.5. Isiklikud ettevaatusabinõud: 



Kindlustada esmaabiandjate turvalisus, et nad ei

saastuks mahavoolanud tootega jne.

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja -prille.

Vaata ka p 8.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Sobivad tulekustutusvahendid: 


Toode ei ole tuleohtlik, aga võib põleda kõrgel

temperatuuril. Kasutada ümbritsevate põlevate

materjalide kustutamiseks sobivaid kustutusvahendeid.

5.2. Sobimatud tulekustutusvahendid: 


Ei ole.

5.3. Tuletõrjujate erikaitsevahendid: 


Kanda suruõhumaski ja kaitseriietust.

5.4. Põlemise või plahvatuse eriohud:

5.5. Ohtlikud põlemissaadused: 

Põlemisel tekivad süsinikoksiidid ja kristalne ränioksiid.

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed: 



Kanda sobivat kaitseriietust,

Vaata p 8 toodud üksikasju.

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed: 

Vältida kanalisatsioonisüsteemi või vahetut keskkonda sattumist.

Suure mahavoolu korral teavitada kohalikku

politseiasutust ja/või päästeteenistust.

6.3. Puhastusmeetmed:

- pinnas 

Pühkida või kraapida kokku mahavoolanud materjal.

Uhtuda mahavoolukohta veega. Panna kokkukorjatud

materjal hästiventileeritavasse kohta, lasta sellel

kõvastuda ja kõrvaldada vastavalt kohaliku

omavalitsuse õigusaktidele.

Vaata samuti p 13.

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sotsiaalministri 17.12.2004.a. määrus nr 130 ja REACH

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Murco

Versioon: 1

Koostamise kuupäev: 01.03.2010

Viimati muudetud: 

Asendab: 

Leht/Lehti: 3/6

- veekogu 





Mitterakendatav.

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE

7.1. Käitlemine: 





Vältida silma sattumist.

Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga.

Vältida tolmu tekitamist.

Tolmu tekkimise ohu korral kindlustada hea

ventilatsioon.

7.2. Hoidmine: 





Hoida jahedas, aga külmumisvabas kohas.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE NING ISIKUKAITSE

8.1. Soovitavad tehnilised meetmed: 


Kindlustada hea ventilatsioon käitlemise ajal.

Korraldada kohapeal silmade pesemise võimalus.

8.2. Ohutegurite piirnormid: 



Eesti Vabariik:

Ei ole kehtestatud.

8.2.1. Seireprotseduurid: 



Ei ole nõutavad.

8.3. Isikukaitsevahendid: 



Alati kontrollida koos tarnijaga kaitsevahendite

asjakohasust.

8.3.Hingamisteede kaitse: 

Väikeste koguste käitlemisel ei ole nõutav.

Tolmu tekkimise ohu korral kindlustada hea

ventilatsioon.

Pikaajalise või korduva kokkupuute korral tolmuga

kanda osakeste filtermaski vastavalt EN 143 koos P2

tüüpi filtriga või EN 149 koos FFP-S tüüpi filtriga.

8.3.2. Naha kaitse: 




Laborikittel või kombinesoon.

8.3.3. Käte kaitse: 

Soovitav on kanda kaitsekindaid, eriti kui on tõenäoline

pikaajaline või korduv kokkupuude. Kuna kinnaste

vastupidavus on väga erinev, on kindel soovitus, et

kaitsekinnaste valimisel ja kasutamisel otsitaks

nõuannet spetsialistilt.

Märkus: Augustumisaeg võib varieeruda, sõltuvalt

kinnaste paksusest, kasutamisviisist ja päritolust.

Vahetada kindaid regulaarselt.

8.3.4. Silmade kaitse: 




Tolmu tekkimise ohu korral kanda tolmukindlaid

liibuvaid kaitseprille.

Kanda näokaitset, kui on otsese kokkupuute risk või

pritsmete teke on tõenäoline.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Üldteave:





Füüsikaline olek: Tahke pasta.

Värvus: 






Valge
Lõhn: 






Nõrk lõhn.
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9.2. Oluline tervise, ohutuse- ja

keskkonnateave:

Tihedus: 





Ligikaudu 1800 kg/m3 20oC juures.

pH (lahuses): 





Ligikaudu 9.

Keemispunkt / -vahemik: 



> 100(  C

Leekpunkt: 





> 100(oC

Kuivjääk: 





Ligikaudu 72%

9.3. Muu teave

Märkus: Siin on toodud iseloomustavad arvud ja nende kogum ei moodusta tehnilist kirjeldust.

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Püsivus: 





Toode on püsiv normaalsetes käitlemis- ja

hoiutingimustes (vaata p 7).

10.2. Välditavad tingimused:

10.3. Välditavad materjalid:

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Äge toksilisus: 




Toote kohta puuduvad katseandmed.

Koostisainete katseandmed:

Akrülaatkopolümeer

LD50, suukaudne, rotid: > 5000 mg/kg

(ohtlikuks mitteklassifitseeritud).

11.2. Kokkupuute oht: 




Toode on õige käitlemise korral madala toksilisuse ja

ohu määraga tervisele.

11.2.1 Sissehingamisel: 




Toode on vähese lenduvusega ja sissehingamise risk

on minimaalne.

Kuivanud toote tolmu sissehingamine võib ärritada

hingamiselundeid.

11.2.2 Nahaga kokkupuutel: 



Terviseohtu ei ole oodata.

11.2.3 Silma sattumisel: 




Osakeste mehaaniline toime võib ärritada silmi.

11.2.4 Allaneelamisel: 




Suure koguse allaneelamine võib põhjustada

ebamugavustunnet ja iiveldust.

11.3. Muu teave: 




Toode sisaldab väga vähestes kogustes isotiasoloone,

mis on tuntud vastuvõtlike inimeste ülitundlikkuse

tekitajatena.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Veekeskkonna ohtlikkus 



Toote kohta puuduvad katseandmed, aga peetakse

 (ökotoksilisus): 





vähetoksiliseks

.

12.2. Püsivus ja lagunduvus:

12.3. Liikuvus: 





Enamus koostisainetest on vees lahustumatud.

12.4. Bioakumulatsioon: 




Ei bioakumuleeru.
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12.5. Muu teave: 




Toote põhikoostisainet dolomiiti ei peeta

keskkonnaohtlikuks.

Vaata koostisosade ökotoksilist lisateavet nende kohta

käivatest aruannetest.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Kemikaalijäätmed: 




Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks jäätmeks, aga tuleb

kõrvaldada litsenseeritud jäätmekäitlejale, kindlustades

kõigi riiklike ja kohalike võimuorganite õigusaktide

täitmise.

13.2. Jäätmenimistu kood: 

08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed (tööstusjäätmed).

20 01 28 Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

(olmejäätmed).

15 01 02 Plastpakendid

13.3. Pakendijäätmed: 

Reostunud pakendid tuleb kõrvaldada nagu ülalmainitud tooted vastavuses riiklike ja kohalike võimuorganite õigusaktidega. Tühjad ja puhastatud pakendid võib tagastada või põletada.

14. VEONÕUDED

14.1. Ohtlikuks mitteklassifitseeritud veos.

15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL

15.1. Ohtlikud koostisosad: 



Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks tarneartikliks vastavalt

EÜ õigusaktidele.

15.2. Ohusümboli täheline tunnus ja sõnaline seletus: 
Puuduvad.

15.3. Riskilaused:




 Puuduvad.

15.4. Ohutuslaused: 




Puuduvad.

15.5. Erinõuded: 




Vaata p 8. Ohutegurite piirnormid.

15.6. Eesti õigusaktid: 




Kemikaaliseadus 06.05.1998.

Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a. määrus nr 293

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid.

Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a. määrus nr 102

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu.

Sotsiaalministri 03.12.2004 määrus nr.122

Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord.

Sotsiaalministri 17.12.2004.a. määrus nr 130

Nõuded kemikaali ohutuskaardile.

16. MUU TEAVE
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16.1. Teabeallikad ohutuskaardi 



Ohtlike ainete direktiiv – Lisa I.

koostamisel: 





Tarnijatelt saadud kemikaalide ohutuskaardid.

16.2. Versiooni nr: 




1

16.3. Koostamise kuupäev: 



01.03.2010

16.4. Asendab versiooni: 


16.5. Muutmise põhjus:.

16.6. Riskilausete tekst p 2: 



R22 Kahjulik allaneelamisel.

R23/24/25 Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel

nahaga ja allaneelamisel.

R34 Põhjustab söövitust.

R38 Ärritab nahka.

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R50 Väga mürgine veeorganismidele.

R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib

põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

16.7. Muu teave: 




Põhineb EÜ direktiivil 91/155/EMÜ (muudetud

direktiividega 93/112/EÜ ja 2001/58/EÜ).

Dokumendi lõpp.

Lehekülgede arv = 6
